<u>Przelicznik</u><br>
Przelicznik określa ile kWh przypada na jeden impuls z licznika. <br>
Np. przelicznik dla licznika który generuje 800 imp/kWh to 1/800 = 0,0125 <br>
Pamiętajmy też o uwzględnieniu podziału przez 4 jeśli używamy wejść logicznych 112 .. 127<br>
Do wyliczenia przelicznika możemy skorzystać z kalkulatora. <br><br>

<u>Pobór prądu steruje wejściem nadzorcy</u><br>
Jeśli załączymy tę opcję oraz w nadzorcy ustawimy wejście wirtualne z zakresu 65..111 to asystent<br>
będzie sterował tym wejściem w taki sposób że będzie ono aktywne gdy urządzenie pobiera energię. <br>
ponieważ impulsy przychodzą co jakiś czas musimy je sztucznie wydłużyć ustawiając czas <br>
przedłużenia impulsu
