<u>Tryb Pt1 i Pt2</u><br>
Dla każdej z przerw możemy poza nazwą ustalić sposób działania: <br> <br>  

1 – przerwa technologiczna wyłączona<br>
2 - zastępuje wszystko – aktywowanie przerwy  powoduje natychmiastowe rozerwanie biegu innych czasów. <br>
3 - zastępuje czas nieoznaczony - aktywowanie przerwy  powoduje zastąpienie czasu nieoznaczonego czasem przerwy

