<b>Wydajność nie będzie wyznaczana jeśli wyłączone jest liczenie produktu</b><br><br>

<u>Wyznaczanie wydajności</u><br>
Są dwie metody wyznaczania wydajności: albo zliczamy ilość produktu przez określony czas:<br>
2,4,1 lub 30 minut albo wydajność liczona jest na podstawie zmierzonego czasu cyklu.<br><br>
Pierwsza metoda daje nam średnią wydajność  z ustawionego czasu aktualizowaną co ten czas<br>
druga daje natychmiastowy, chwilowy odczyt wydajności po każdym cyklu.<br>
Uwaga<br>
Na niektórych ( na ogół starszych )komputerach hostujących stację zbierania danych timer multimediów<br>
używany do liczenia czasu cyklu może być niestabilny albo dawać „przesunięty” wynik.

<br><br>

<u>Podstawa wydajności</u><br>
Podstawa wydajności określa jaka jest wydajność oczekiwana i jest używana np. do kreślenia wykresu<br>
odniesienia na wykresie wydajności. Obliczana jest jako: <br><br> 
1 - optymalny czas cyklu (occ lub Tt) x krotność <br>
2- stała wydajność ustalona parametrem Px<br>
3 – jak metoda 1 ale z możliwością dodania / odjęcia wartości Px<br><br>
 
<u>Licznik motogodzin</u><br>
Dla każdego nadzorcy liczone są motogodziny, głównie dla współpracy z programem CMMS Maszyna<br>
Motogodziny są liczone w następujący sposób<br><br>
1 – motogodziny = czas efektywnej pracy<br>
2 – motogodziny – czas efektywnej pracy + mikro postoje<br>
3 – motogodziny = czas trwania statusu PRACA<br>
4 - motogodziny liczone przez asystenta<br>

