Określamy jak algorytm ma traktować przezbrajanie i ustawianie podczas wyliczania OEE<br>
Czy jest stratą, nie jest stratą czy jest stratą powyżej ustalonego czasu normatywnego. <br>
Czas normatywny może być podany jako stały parametr albo pobierany z definicji zlecenia. <br><br>


<u>Dolny/Średni poziom OEE </u><br>
Wskaźnik OEE może kolorem sygnalizować w jakim zakresie jest wartość:<br>
Od zero do poziomu niskiego – kolor czerwony<br>
Od poziomu niskiego do poziomu średniego – kolor żółty<br>
Od poziomu średniego do 100% - kolor zielony
<br><br>


<u>Uwzględnij wskaźnik CAVITY w wykorzystaniu</u><br>
Jeśli używanym parametrem zlecenia jest optymalna krotność to nadzorca liczy wskaźnik<br> 
CAVITY który jest proporcją tego co wykonano do tego co można było wykonać za pomocą<br>
sprawnego narzędzia. <br>
Załączenie tej opcji spowoduje że CAVITY zostanie uwzględniony w wyliczaniu wykorzystania<br>
przez algorytm liczący OEE
