<u>Sterowanie przywołaniami </u><br><br>
1 – system Andon wyłączony<br>
2 – z panelu operatora <br>
3 – z panelu operatora i wejściami (przyciski) <br>
4 – tylko wejściami (przyciski) <br>
5 – wejściem AN1 (przełącznik 2 pozycje) <br>
6 – wejściem AN1 i AN2 (przełącznik 3 pozycje) <br><br>

W metodzie 3 i 4 przycisk podłączony do odpowiedniego wejścia AN1 .. AN5 wywołuje <br>
odpowiednie wezwanie. <br>
W metodzie 5 przełącznik podłączony do wejścia AN1 wymusza wezwanie ustawione parametrem <br>
<u>przełącznik pozycja 1</u> a w metodzie 6 wejście AN1 wezwanie ustawione przez <br>
<u>przełącznik pozycja 1</u> a wejściem AN2 ustawione parametrem <u>przełącznik pozycja 2</u><br><br>

<u>Wezwanie logistyczne </u><br>
Aktywuje dodatkowe wezwanie logistyczne<br><br>

<u>Wezwanie dodatkowe U1 i U2 </u><br>
Aktywuje dodatkowe wezwania o definiowanej nazwie 
