<u>Metoda zmiany statusu</u><br>
Do dyspozycji mamy kilka metod sterowania statusem od wyłączenia statusu ( zawsze praca ), sterowanie<br>
przez operatora z rozróżnieniem na status podstawowy i rozszerzony, kilka metod sterowania za pomocą<br> 
wejść sterujących po przekazanie sterowania statusem do skryptu ( tylko skrypt może zmieniać status ) <br><br>

<u>Po zmianie na awaria lub postój nieplanowany wymuś komentarz</u><br>
Załączenie tej opcji spowoduje że zmiana statusu przez operatora na status awaria lub postój nie planowany<br>
nie będzie możliwa bez dodania komentarza <br><br><br>

<u>Automatyczna zmiana statusu na PRACA</u><br>
Do dyspozycji mamy 4 opcje: <br>
1 - podsystem wyłączony<br>
2 - X cykli w czasie 4 minut<br>
3 - X cykli w czasie 2 minut<br>
4 – wejście sterujące aktywne przez X sekund<br><br>

Opcje 2 i 3 działają w ten sposób że jeśli podczas innego statusu niż PRACA maszyna wykona w czasie 4 lub 2 minut<br>
określoną ilość cykli to program zinterpretuje to jako pracę i zmieni status automatycznie. <br>
Opcja 4 działa w ten sposób że zmiana na pracę nastąpi jeśli sygnał wejściowy trwa bez przerwy dłużej niż ustawiony <br>czas. Opcja ta działa gdy metoda pomiaru czasu pracy ustawiona jest na „czas pracy narasta jak wejście jest aktywne” <br><br>

Zależnie od metody podajemy wymaganą ilość cykli ( metoda 2 i 3 ) lub czas w sekundach ( metoda 4 ) <br><br>

Automatyczna zmiana nie będzie funkcjonować jeśli status sterowany jest wejściami. <br><br>

<b>Nie należy traktować tej funkcji jak normalnej funkcji eksploatacyjnej. Jest to swego rodzaju metoda ratunkowa<br> 
która ma łagodzić skutki „zapominalstwa” a nie sama zmieniać status<b>

