<u>Filtr opóźnienia załączenia</u><br>
działa tak że aby system „zobaczył” sygnał musi on trwać co najmniej tyle ile ustawiona wartość, <br> 
impulsy o czasie mniejszym niż czas filtru są pomijane<br><br>

<u>Filtr opóźnienia wyłączenia</u><br>
ustawienie tego filtru powoduje że system ignoruje przerwy o czasie mniejszym niż ustawiony<br><br>

<u>Filtr blokady UR</u><br>
Filtr blokady działa tak że po sygnale (zboczu narastającym sygnału) system przez określony czas<br> 
ignoruje zmiany sygnałów
