<u>Numer koncentratora</u><br>
Wszystkie wejścia dla jednego nadzorcy muszą być w tym samym koncentratorze wejść. <br><br>

<u>pomocniczy numer koncentratora</u><br>
Dla wejść funkcyjnych (status, andon, PT1,PT2) można wybrać inny koncentrator wejść. <br>
Jeśli ustawiona jest wartość 0 to obowiązuje ustawienie głównego koncentratora. <br><br>

<b>Możliwość ustalenia innego koncentratora dla wejść funkcyjnych wprowadzono dla zgodności<br> 
ze starszym projektem. Nie należy z tej funkcji korzystać jeśli nie ma absolutnej potrzeby</b><br><br>

<u>Główne wejście sterujące</u><br>
Wejście sygnału sterującego pracą nadzorcy: liczy cykle, czas pracy, zdarzenia etc. <br><br>

wejścia o numerze od 1 do 64 to fizyczne wejścia koncentratora. <br>
wejścia o numerze 65 do 111 to wejścia logiczne które mogą zostać ustalone w skrypcie sterującym stacji. <br>
wejścia o numerze 112 do 127 to wejścia logiczne odpowiadające wejściom od 1 do 16 z podziałem przez 4. <br>
wejście 128 ma zawsze wartość 1<br><br>

<u>Zaneguj stan wejścia</u><br>
Pozwala logicznie odwrócić (zanegować) stan wejścia - aktywny jest nie sygnał a jego brak. <br><br> 

<u>Sterowanie statusem, wejścia ABCD </u><br>
Status może być sterowany za pomocą 2,3 lub 4 wejść. Jest wtedy kodowany na wejściach AB, ABC lub ABCD<br> 
w kodzie BCD według konfiguracji z modelu. <br>
Stan wejść ABCD można zanegować – niektóre przełączniki BCD podają stan „odwrotny” <br><br>

<u>Sterowanie statusem, wejścia Pt1 i Pt2</u><br>
W konfiguracji  można uruchomić obsługę tzw. przerw technologicznych sterowanych wejściami<br> doprecyzowujących czasy statusu PRACA – zobacz model -> status <br><br>

<u>Sterowanie wezwaniami ANDON</u><br>
Zależnie od konfiguracji wejścia 1..5 mogą generować wezwania ANDON a wejście R wezwanie odwołać.
