Poza nadaniem nazwy i aktywowaniem asystenta najważniejsze jest wybranie nadzorcy na rzecz którego 
asystent będzie pracował. <br><br>
<u>Wejście sterujące i filtry </u><br>
Obowiązują tu te same zasady jak w przypadku wejścia i filtrów nadzorcy. <br><br>

<u>Funkcja asystenta</u><br><br>
1 – Liczy braki   <br>
2 – Liczy odpad – wymagane odpowiednie ustawienie w modelu<br>
3 – Liczy kWh<br>
4 – Liczy produkt – zależnie od ustawienia w modelu może liczyć dodatkowo lub zastąpić licznik nadzorcy<br>
5 – Liczy takt – funkcja dla maszyn które mogą wykonać „puste” cykle<br>
6 – Liczy motogodziny - wymagane odpowiednie ustawienie w modelu<br>
7 – Dodaje zdarzenia ON/OFF<br>
8 – Monitoruje zasilanie<br>
