Najczęściej jest tak że kilka maszyn ( nadzorców ) korzysta z ustawień dziedziczonych z jednego modelu. <br>
Czasem możemy mieć potrzebę aby dwie podobne maszyny różniły się tylko jednym parametrem<br>
np. czasem filtru lub czasem Tt. <br><br>

W takim przypadku musielibyśmy stworzyć dla tej maszyny oddzielny model. <br>  
Możemy jednak zrobić to prościej. Jeśli dla któregoś z parametrów w tej sekcji ustawimy wartość inną niż zero<br>  
to zastąpi ona wartość z modelu nadzorcy.
