<u>Firma, stopka</u><br>
Nazwa firmy wyświetlana w programie głównym oraz stopka dodawana na końcu każdego wydruku. <br><br>

<u>Domyślne nazwy kart informacyjnych</u><br>
Każda maszyna ma swoją kartę informacyjną zawierającą między innymi 3 karty które może <br>
edytować operator – w ustawieniach globalnych możemy nadać im nazwy<br><br>

<u>Schemat zmian roboczych</u><br>
Definiuje układ zmian roboczych dla systemu. <br><br>

<u>Port bazowy TCP</u><br>
Komunikacja pomiędzy stacją zbierania danych a programami klienckimi odbywa się na 3 kolejnych<br>
portach TCP liczonych od portu bazowego – domyślnie jest to port 7500 co możemy zmienić. <br><br>

<u>Globalne ustawienia CMMS</u><br>
Ustawienia dla współpracy z programem CMMS Maszyna. Poza załączeniem tej współpracy<br>
podajemy ścieżkę do bazy ( do katalogu z bazą ) programu CMMS i określamy czy chodzi<br>
o starszy program CMMS Maszyna NG czy o CMMS Maszyna SMART<br><br>

<u>OEE dla raportów zbiorczych</u><br>
W modelu nadzorcy ustawiamy jak algorytm OEE ma interpretować przezbrajanie i ustawianie<br>
W ustawieniach globalnych ustalamy algorytm dla niektórych raportów zbiorczych. <br><br>

<u>Developer</u><br>
Nazwa dewelopera i krótki opis projektu dla projektów realizowanych przez „firmy trzecie”
