
Obsługa programu CMMS Maszyna wymaga załączenia współpracy z tym programem w ustawieniach globalnych<br>
i podania ścieżki do bazy tak jak w pliku konfiguracyjnym programu CMMS.<br><br>

<u>Numer ID z programu CMMS</u><br>	
Podajemy numer id z rejestru wyposarzenia programu CMMS Maszyna SMART<br>
Id=0 to obsługa CMMS w tym nadzorcy wyłączona<br><br>


<u>Aktualizuj licznik motogodzin</u><br>
Załączenie spowoduje że system będzie aktualizować licznik motogodzin w CMMS<br><br>

<u>Informacja o zmianie statusu na awarię do rejestru zgłoszeń</u><br>
Spowoduje że kazda zmiana statusu na awarię wygeneruje wpis do rejestru zgłoszeń awarii<br> 
programu CMMS Maszyna<br><br>

<u>Informacja o wezwaniu technicznym Andon do rejestru zgłoszeń</u><br>
Spowoduje że kazde przywołanie pomocy technicznej wygeneruje wpis do rejestru zgłoszeń awarii<br>  
programu CMMS Maszyna<br> <br> 

<u>Panel awarii programu CMMS Maszyna w panelu operatora</u><br>
W panelu operatorskim systemu Golem dostępny bedzie panel zgłoszenia awarii<br>  
identyczny jak w programie CMMS Maszyna