<u>Lista nadzorców</u><br>
Lista nadzorców ma stałą długość 512 pozycji – nie dodajemy nadzorców – wybieramy nadzorcę<br>
o konkretnym numerze, czynimy go aktywnym i ustalamy jego parametry klikając dwukrotnie w<br>
odpowiedni wiersz tabeli. <br>
W kolumnach tabeli  poza numerem SV, nazwą, krótką nazwą (Andon) widoczne są: wybrany model, <br>
numer koncentratora, ustawione wejścia ( w nawiasie [] wejście główne ) oraz ilość przypisanych<br> 
asystentów. <br><br>

<u>Toolbar</u><br>
[ lista modeli ] – otwiera listę modeli <br>
[ Model wybranego nadzorcy ] – otwiera do edycji model przypisany do zaznaczonego nadzorcy<br>
 [ CONFIG Info ] – opis konfiguracji zaznaczonego nadzorcy<br>
[ Seryjna konfiguracja ] – specjalny formularz pozwalający na konfigurowanie wielu nadzorców <br>
jednocześnie, np. dodanie kilku kolejnych, podobnych maszyn z inkrementacją wejść, nazw itp.

