<u>Status awaria trwa od</u><br>
Po przekroczeniu ustalonego czasu od początku awarii ( zmiany statusu na awarię ) dopisywane<br> 
jest powiadomienie „Awaria trwa od xx minut”. <br><br>

<u>Status postój nieplanowany trwa od</u><br>
Po przekroczeniu ustalonego czasu od  zmiany statusu na postój nieplanowany dopisywane <br>
jest powiadomienie „Postój nieplanowany trwa od xx minut”. <br><br>

<u>Wznowienie pracy po </u><br>
Jeśli opcja jest załączona a cykl pracy pojawi się po przerwie większej niż ustawiony czas <br>
dopisywane jest powiadomienie „Wznowienie pracy po xx:xx:xx ”. <br>
Jeśli ustawimy 10minut a maszyna zacznie pracować po 4 minutach przerwy powiadomienie<br>
się nie pojawi. <br>
Ale jeśli przerwa będzie trwać 27 minut to dopisywane zostanie powiadomienie: <br>
„Wznowienie pracy po  00:27:00 ”. <br><br>

<u>Wznowienie pracy po </u><br>
Jeśli opcja jest załączona i nadzorca obsługuje zlecenie z podaną ilością zamówioną<br>
to po wykonaniu określonej ilości wyrażonej w procentach dopisywane zostanie <br>
powiadomienie: „Osiągnięto XX% ilości zamówionej” <br>

<u>Braki zlecenia przekroczyły </u><br>
Jeśli opcja jest załączona to po zliczeniu ustawionej ilości braków w %  dopisywane zostanie <br>
powiadomienie: „Przekroczono X% braków” <br><br>
 
<u>Zablokuj logowanie zmian statusu </u><br>
Można wyłączyć dodawanie powiadomień o zmianie statusu. Może to być przydatne jeśli<br>
nadzorca pełni funkcje pomocnicze i np. status jest dublowany z innego nadzorcy za pomocą<br> 
skryptu

